|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Droga Bobrowa, działka 238 (początek 0+400,00 od drogi krajowej nr 862 do 1+360,00) Podbiel** |  jednostka | ilość  |
|  | 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na długości 960,00 m.
 | m |  |
|  | Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni. |  |  |
|  | Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na długości 960,00 m i szerokości 3,20 m. | m2 |  |
|  | Rozbiórka przepustów z rur o średnicy od 40 cm do 80 cm wraz z wywiezieniem |  |  |
|  | Montaż przepustów rurowych poprzecznych pod drogą średnica 50 cm – 3 sztuki. | szt. |  |
|  | 1. Montaż przepustów rurowych polietylenowych SN8 o średnicy 50 cm – 3 sztuki.
 | szt. |  |
|  | Montaż przepustów rurowych poprzecznych - ścianki czołowe wraz z fundamentami 6 sztuk | szt. |  |
|  | Wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na długości 960,00 m i szerokości 3,00 m. | m2 |  |
|  | Wzmocnienie antyerozyjne skarp siatką wraz z wyrównaniem skarp oraz kotwieniem kołkami drewnianymi na długości 960,00 m i szerokości 3,00 m. | m |  |
|  | 1. Oczyszczenie i wyrównanie terenu z pozostałości po wykonaniu robót budowlanych wraz z wywiezieniem.
 |  |  |

Przedmiar robót – **Część 3.**