|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sienkiewicz (0+000,00 do 0+175,00 Reymonta) Celestynów** | | jednostka | ilość |
|  | roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 175,00 m x 79,00 m i szerokości 5 m | m | 175,00 x 79,00 |
|  | oczyszczenie podbudowy z masy bitumicznej na długości 175,00 m x 79,00 m i szerokości 5,00 m | m2 | 1 270,00 |
|  | skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 1 270,00 |
|  | wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 | m2 | 1 270,00 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych | szt. | 5 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 11 |

Przedmiar robót – **Cześć 2.**