|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sienkiewicz (0+000,00 do 0+175,00 początek Reymonta x 0+079,00 sięgacz Sienkiewicza) Celestynów** | | jednostka | ilość |
|  | roboty liniowe przy liniowych robotach ziemnych na długości 175,00 m x 79,00 m i szerokości 5 m | m | 175,00 x 79,00 |
|  | oczyszczenie podbudowy z masy bitumicznej na długości 175,00 m x 79,00 m i szerokości 5,00 m | m2 | 1 270,00 |
|  | skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 1 270,00 |
|  | wykonanie warstwy wyrównawczej | m2 | 1 270,00 |
|  | wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 | m2 | 1 270,00 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych | szt. | 8 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 13 |
|  | korytowanie na długości 10 m, głębokości 10 cm i szerokości 2,50 m | m2 | 25,00 |
|  | 1. wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu | m2 | 25,00 |

Przedmiar robót – **Część 2**.