|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Żeromskiego (0+000,00 do 0+185,00 do końca zabudowań) Celestynów** | | jednostka | ilość |
|  | roboty liniowe na liniowych robotach ziemnych na długości 185,00 m i szerokości 5,00 m | m2 | 185,00 |
| oczyszczenie podbudowy z masy bitumicznej na długości 185,00 m i szerokości 5,00 m | m2 | 925,00 |
| skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K-61 w ilości 0,8 kg/m2 | m2 | 925,00 |
|  | wykonaniu nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa ścieralna o grubości 4 | m2 | 925,00 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów kanałowych | szt. | 8,00 |
|  | regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 15,00 |

Przedmiar robót – **Część 2**.